Основы безопасности поведения в ЧС, связанных с пожарами.

Правила пожарной безопасности при эксплуатации газового
оборудования
Горючие газы нашли широкое применение как дешевые виды топлива. Помимо положительных качеств, горючие газы обладают и опасными свой​ствами, т.е. способностью при смешивании с воз​духом образовывать взрывоопасную смесь.
Из всех горючих газов, применяемых в быту, особенно опасным является жидкий пропан-бутан. Достаточно иметь его в смеси с воздухом от 3,5 до 9,5% по объему, чтобы смесь стала взрывоопасной. Для взрыва этой смеси довольно зажженной спич​ки, искры от электрического выключателя или лю​бого открытого огня, даже зажженной папиросы.
Кроме того, утечка газа или его неполное сго​рание может стать причиной отравления.
К несчастным случаям может привести прежде всего неумелое, неосторожное или небрежное от​ношение потребителя газа к соблюдению установ​ленных правил.
Наибольшее количество несчастных случаев про​исходит при пользовании газовыми водонагревате​лями с неисправными дымоходами или самовольно установленными, с нарушениями действующих в газовом хозяйстве правил, газовыми приборами.
Необходимым условием безопасности газово​го водонагревателя является наличие исправного дымохода для отвода продуктов сгорания и нали​чие притока свежего воздуха.
Перед включением газового нагревателя и во время пользования необходимо проверить тягу в дымоходе. Для этого надо поднести зажженную спичку под верхний колпак газоотводящего устрой​ства: если язычок пламени спички не затягивается под колпак или отклоняется от него, то таким на​гревателем пользоваться нельзя.
Прежде всего, газом рекомендуется пользовать​ся при хорошей вентиляции и открытой форточке или фрамуге, так как полное сгорание газа возмож​но только при наличии достаточного количества кислорода. Ни в коем случае нельзя использовать для сна помещение, где установлены газовые при​боры.
Для проверки наличия тяги в вентканале, необ​ходимо поднести лист бумаги к вентиляционной решетке. При удовлетворительной тяге лист бума​ги должен плотно притягиваться к решетке и удер​живаться в этом положении. В противном случае тяга в дымоходе отсутствует и необходимо вызвать соответствующего мастера.
Колонки и водонагреватели монтируются на не​сгораемых стенах и перегородках. При отсутствии таких стен установка газовых водонагревателей допускается на трудносгораемых стенах на рассто​янии 3 см от них при помощи специальных скоб, укрепляемых на стенах. При этом поверхность стен обивается сталью по асбесту толщиной 3-5 мм. Обивка должна выступать за габариты прибора со всех сторон не менее 10 см.
В газифицированных домах на кухне установле​ны газовые плиты. Плиты состоят из следующих ос​новных частей: металлический корпус, горелки, в которых происходит сжигание газа, и духовой шкаф.
Возможность возникновения пожара от пламе​ни газовой горелки вполне очевидна. При горе​нии газа пламя, имея высокую температуру, смо​жет поджечь расположенные вблизи горючие ма​териалы и вещества. При эксплуатации газовых приборов не всегда уделяется должное внимание этой реальной пожарной опасности. Часто прихо​дится встречаться с наличием горючих материа​лов, мебели, домашней утвари и т.п., расположен​ных вплотную к газовым приборам.
Отмечаются случаи пожаров от воспламенения белья, развешиваемого для просушки над газовы​ми плитами.
Возникновение возгорания от непосредствен​ного контакта пламени газовой горелки с горючи​ми веществами является наиболее частой причи​ной пожара, вызванной небрежным обращением с огнем. При должном надзоре и соблюдении ин​струкции по эксплуатации газового оборудования пожары можно легко предупредить.
Имеют место пожары и взрывы в результате утечки газа из газопроводов, приборов и аппара​тов и образования взрывоопасных концентраций газовоздушных смесей в подвалах, шахтах лест​ниц, в квартирах, дымовых и вентиляционных ка​налах. Такие пожары и взрывы предупредить зна​чительно сложнее, ибо невозможно заранее знать, когда и в каком месте может быть нарушена гер​метичность труб или соединений, когда и при ка​ких обстоятельствах может появиться источник воспламенения.
Основными причинами аварий и утечки газа в помещении могут быть неправильное проекти​рование газового оборудования, низкое качество монтажа и износ оборудования от длительной ра​боты, нарушение режима эксплуатации, халатность и небрежность со стороны граждан или обслужи​вающего персонала, несоблюдение инструкции о порядке пользования газовыми приборами.
Газ имеет специфический запах, по которому можно определить его утечку. Если газовая плита или сеть повреждены, то необходимо вызвать га​зовую службу по телефону 04.
При наличии в квартире запаха газа, нельзя пользоваться открытым огнем, электровыключа​телями (включать или выключать свет), пользо​ваться электророзетками. Необходимо избегать любых действий, могущих вызвать искрение или повышение температуры воздуха в помещении. В этом случае требуется срочно проветрить помеще​ние и по возможности прекратить подачу газа. Если в месте утечки загорелся газ, никогда не пытайтесь его задуть. Категорически запрещается пользовать​ся открытым огнем для обнаружения утечки газа из газопроводов, баллонов и газовых приборов. Для этой цели можно применять только мыльный раствор.
Основные правила пользования газовой пли​той:
1. Чтобы зажечь газ, следует поднести зажжен​ную спичку к конфорке, другой рукой повернуть
ручку, соответствующую данной конфорке, для подачи газа. После открытия крана газ должен за​гореться во всех отверстиях колпачка горелки.
2. Если газ не загорелся или пламя проскакива​ет в горелку, то следует немедленно закрыть кран, а когда горелка остынет, повторить зажигание.
3. Нормальное горение характеризуется спокой​ным пламенем, имеющим голубой оттенок. Если все пламя или его часть имеет желтовато-крас​ный цвет, значит, не происходит полного сгора​ния газа - горелка коптит. Это можно наблюдать при засорении горелки. В таком случае необходи​мо тщательно очистить горелку, особенно отвер​стия для выхода газовоздушной смеси.
4.  При повышении давления газа в сети горе​ние происходит с шипением, и пламя как бы стре​мится оторваться от горелки. В этом случае нужно уменьшить подачу газа к горелке путем поворота ручки.
5.  После окончания пользования газовой пли​той все краны на передней панели плиты и кран на газопроводе трубы должны быть закрыты.
6. Плиту необходимо содержать в чистоте, не до​пускать ее загрязнения. Корпус горелок и их колпачки надо регулярно промывать теплой мыльной водой.
Во избежание несчастных случаев запрещает​ся:
* допускать заливание горящих горелок жид​костью. Если же это случайно произошло, нужно погасить горелку, прочистить ее, удалить жидкость с поддона;
» снимать конфорку и ставить посуду непос​редственно на горелку;
»   сушить вещи над газом.
Расстояние от газовой плиты до стены (перего​родки) должно быть не менее пяти сантиметров.
Значительная часть пожаров является результа​том взрывов баллонов, большей частью связанных с их нагревом, при котором внутри баллона быст​ро возрастает давление и повышается температу​ра. Обычно к нагреву прибегают зимой. Пытаясь ликвидировать обмерзание запорно-редуцирующепго клапана, баллоны устанавливают вблизи отопи​тельных приборов, опускают в горячую воду и т.д. По правилам баллоны нельзя устанавливать бли​же одного метра от отопительных печей и прибо​ров. Очень опасно подогревать баллоны. Запреща​ется хранить заполненные баллоны в подвалах.
Если баллон окажется неисправным, то его нуж​но сдать для ремонта в мастерскую.
Лесные пожары и их последствия
Лесным пожаром называется стихийное, не находящееся под контролем человека распростра​нение огня по лесной площади. Следовательно, разведение костров в лесу, сжигание порубочных остатков и другие работы с применением огня, проводимые под контролем рабочих и с соблюде​нием правил пожарной безопасности, не относят​ся к лесным пожарам. Однако, если при этом огонь уходит из зоны контроля, то такой распространя​ющийся огонь следует считать уже лесным по​жаром.
Лесные пожары являются огромным бедстви​ем. Они наносят большой вред лесу, а также пред​ставляют опасность для человека При пожарах сгорает или повреждается древесина, прекраща​ется естественное возобновление леса. В лесах, ослабленных пожарами, размножаются вредные лесные насекомые, которые со временем переме​щаются на соседние здоровые насаждения, по​вреждая их. Огонь уничтожает гнездовья ценных птиц и кормовую базу пушного зверя. В равнин​ных лесах пожары зачастую ведут к заболачива​нию территории, а в горных - являются причиной смыва почвенных слоев с горных склонов, из-за чего мелеют и пересыхают горные реки и ручьи.
Лесные пожары уничтожают базы лесозагото​вительной промышленности и другие предприя​тия и жилые постройки, расположенные в лесу. Степень задымленности атмосферы бывает на​столько сильной, что на длительный период могут прекратить работу водный и воздушный транспорт. Особую опасность представляют пожары для на​селенных пунктов, расположенных в непосредственной близости от лесных массивов, так как при сильных пожарах, принявших характер стихийных бедствий, огнем могут быть уничтожены поселки и деревни.
Горючесть лесного материала объясняется на​личием в составе древесины углерода и его соеди​нений с другими элементами (кислородом, азотом, водородом и др.). При нагревании древесина рас​падается на горючие газы и твердый остаток - дре​весный уголь. Чтобы древесный материал загорел​ся, его надо предварительно нагреть. При нагрева​нии дерева до температуры 150° происходит выделение воды и подсушивание. С повышением температуры усиливается разложение древесины, образуется уголь, выделяются горючие газы, кото​рые воспламеняются при температуре, близкой к 300°. Свыше 300° уголь загорается, после чего горение продолжается без участия начального ис​точника тепла. Чем суше материал, тем меньше тепла нужно на испарение влаги и подготовку к его воспламенению. Таким образом, сухие дре​весные материалы воспламеняются легче, и горе​ние по ним распространяется быстрее.
Лесные материалы очень неоднородны по со​ставу и свойствам. Они неодинаково быстро вос​пламеняются, высота пламени и скорость рас​пространения огня по отдельным их видам раз​личны.
Если сделать вертикальный разрез лесных го​рючих материалов, прослеживаются три основных слоя, характерных для всех типов леса:
*    верхний слой (живая растительность из выс​ших растений - трав, кустарников, деревьев);
*   средний слой (мхи и лишайники, мелкий опад и засохшая трава);
*   нижний слой (лесная подстилка и торф).
Далее следует минеральный слой почвы. Эти слои горючих материалов имеют разную структуру и неодинаково горят в различные периоды пожа​роопасного сезона.
Чаше всего лесные пожары начинаются с за​горания среднего слоя. От его влажности, коли​чества и характера распределения горючих мате​риалов зависит характер горения. Если нижний слой - лесная подстилка и торф - достаточно су​хой, то огонь с поверхности проникает в глубь органического слоя почвы. При большом количе​стве горючего в поверхностном слое тепла ока​зывается достаточно для просушивания растений верхнего слоя, и они также начинают гореть. Сле​довательно, лесной материал, опасный в пожар​ном отношении, можно разделить на две группы: первичное и вторичное горючее.
 К первичному горючему, с которого начинается лесной пожар, относятся мхи, лишайники и сухая трава. 
Ко вто​ричному - разложившийся слой и высшие расте​ния. Отсюда вытекает деление лесных пожаров на три основных вида: низовые, верховые и под​земные.
Низовыми называются лесные пожары, распространяющиеся по напочвенному покро​ву. Низовые пожары бывают двух форм: беглые и устойчивые. Беглыми называются пожары, при которых горит напочвенный покров, опав​шие листья и хвоя. Такие пожары характерны для весеннего периода, когда просох лишь са​мый верхний слой мелких горючих материалов. В большинстве случаев беглые пожары распро​страняются с большой скоростью. Для них ха​рактерно пламенное горение. Огонь быстро сжигает то, что способно гореть, и движется дальше. Отсюда и название «беглый пожар», т.е. пожар, при котором горение на участке про​должается лишь короткий промежуток времени. При беглом пожаре сгорает самосев леса, обго​рает поверхность кроны нижней части деревьев и обнаженных корней, хвойный подлесок.
Верховые пожары характеризуются распрос​транением огня по кронам и стволам деревьев вер​хних ярусов. Это дальнейшая стадия развития ни​зовых пожаров. Важная особенность верхового пожара состоит в том, что низовой огонь является его необходимой составной частью.
Подземными называются пожары, распрост​раняющиеся в слоях торфа и перегноя. При горении торфяников такие пожары называются также торфяными. Подземные пожары - дальнейшая ста​дия развития низового устойчивого пожара на уча​стках с торфяными почвами или с мощным слоем подстилки (более 20 см). Они возникают после длительного периода засухи. Торф или подстилка прогорают на всю глубину до минерального слоя почвы или до влажных слоев, в которых не можетпродолжаться горение. При этом сгорают и корни деревьев, находящиеся в слое торфа или пере гноя, а сами деревья падают.
Способы тушения лесных пожаров
Захлестывание грунтом кромки беглого низового пожара
Беглый пожар - это пожар, при котором горение на каждом участке продолжается лишь короткий промежуток времени. Для тушения этим способом берут пучки ветвей длиной 1-2 м или целые неболь​шие деревца (лучше лиственных пород), двигаясь рядом с потушенной кромкой, наносят сбоку по кромке огня скользящие удары, как бы сметая горя​щие материалы на уже выгоревшую площадь. Сбив основное пламя, при следующем ударе по этому же месту пучок задерживают, прижимают к горящей кромке и поворачивают. При всей своей примитив​ности этот способ хорош тем, что позволяет исполь​зовать подручные средства, всегда имеющиеся око​ло лесного пожара, и доступен каждому.
Для забрасывания кромки огня вручную грун​том используют железные штыковые или полусов​ковые лопаты. Около кромки копают ямы, из кото​рых берут грунт и бросают его вдоль кромки. При тушении сначала сбивают пламя, а остановив по​жар, снова обходят кромку и насыпают по ней грунт сплошной полосой толщиной 6-8 см и ши​риной 40-60 см. Пни и валежники засыпают более толстым слоем.
Создание минерализованных полос и канав при помощи
почвообрабатывающих орудий и взрывчатых материалов
Из почвообрабатывающих орудий для этих це​лей могут использоваться бульдозеры, а также тракторы и тягачи с плугами. Минерализованные полосы могут быть:
* заградительными - для остановки распрост​раняющегося пожара или надежной его локализации;
*  опорными - при пуске отжига.

При создании минерализованной полосы убира​ют с трассы валежник, а также подрост, находящий​ся рядом с минерализованной полосой на стороне, обращенной к пожару. Для остановки подземных пожаров создают канавы глубиной до минерально​го слоя почвы или до уровня грунтовой воды.
Когда невозможно с достаточной быстротой до​ставить машины с почвообрабатывающими оруди​ями, а применение легких механизмов или ручного труда неэффективно, используются взрывчатые ма​териалы. Эти работы проводятся обученными взрывниками.
Тушение пожаров водой
На пожарах используют воду из имеющихся в лесу водоемов, а при отсутствии их вблизи пожара - под​возят в цистернах, а также доставляют в специаль​ных емкостях на вертолетах.
Тушение пожаров растворами химикатов
В борьбе с лесными пожарами химические ве​щества используют как для непосредственного ту​шения пламени, так и для создания огнезащитных полос.
Потушенная раствором химиката кромка пожа​ра при дополнительном ее опрыскивании практи​чески становится локализованной, так как обра​ботанный химикатом напочвенный покров на про​должительное время делается пожароустойчивым.
Проведение отжига
Для остановки сильных низовых и верховых лесных пожаров необходимы широкие, освобож​денные от горючих материалов полосы. При боль​шой протяженности кромки огня, когда отсут​ствует возможность быстрого привлечения на тушение пожарной техники, остановить пожар можно отжигом - пуском огня по напочвенному покрову навстречу низовому или верховому по​жару. Таким способом на пути распространения пожара создают широкую выжженную полосу. Отжиг проводят в определенных погодных и лесорастительных условиях, обеспечивающих безо​пасность.
Из года в год ущерб природе наносит по весне сжигание сухой травы на лесных полянах, лугах, на полях. Из седой старины пришло убеждение, что плодородность лугов и полей повышается, если сжечь на них старую траву. Современная наука оп​ровергает этот довод. Палы ежегодно наносят ощутимый вред лесному хозяйству и торфяным мас​сивам.
Правила поведения в лесу
В подавляющем большинстве случаев загора​ния в лесу происходят от нарушения правил по​жарной безопасности и неосторожного обращения с огнем. Увеличение загораемости в лесах вызва​но усиленным освоением лесных территорий, ро​стом притока людей в лес.
Пожароопасным в лесу считается сезон с мо​мента схода снежного покрова до наступления устойчивой дождливой осенней погоды. Во вре​мя пожароопасного сезона правилами запреще​но разводить костры в местах, где это может при​вести к пожару, употреблять при охоте пыжи из легковоспламеняющегося или тлеющего матери​ала (бумага, пакля), бросать в лесу горящие спич​ки, окурки, оставлять промасленные обтирочные материалы в непредусмотренных для этого мес​тах, а также заправлять машины горючим при ра​ботающем двигателе.
Для всех организаций, предприятий и учреж​дений установлены следующие основные обязан​ности:
• при строительстве в лесу дорог, трубопрово​дов, линий электропередач и других коммуникаций убирать оставшуюся древесину и другие горючие материалы;
•  иметь в лесу в местах работ, на объектах и в зонах культурно-массовых мероприятий проти​вопожарное оборудование и средства для тушения лесных пожаров по установленным нормам и со​держать их в пожароопасный сезон в полной го​товности.
Туристическим базам, оздоровительным ла​герям, проводящим в лесах культурно-массовые мероприятия, разрешается использовать в пожа​роопасный сезон лесные участки в качестве посто​янных мест отдыха, для устройства туристских стоянок и т.д. только при условии оборудования на этих участках мест для разведения костров и сбора мусора.
При возникновении пожара в лесу выбор спо​соба тушения зависит от характера самого пожа​ра, условий, в которых он действует, имеющихся сил, средств пожаротушения и возможности до​ставки их к месту пожара.
Наиболее частые причины лесных пожа​ров - это незатушенные костры, брошенныеокурки, спички. В жаркую су​хую погоду достаточно искры, чтобы вспыхнул огонь, особен​но в хвойном лесу.
Не следует разводить кост​ры в ветреную погоду, а также без особой надобности. Если в этом все же возникает необхо​димость, к примеру в турпохо​де, то следует помнить, что пра​вила пожарной безопасности запрещают разводить костры в хвойных молодняках, старых горельниках, на лесосеках, зах​ламленных сухими порубочны​ми остатками.
Запрещается разводить ко​стры на торфяниках и вблизи скирд сена (соломы). Большую опасность представляют собой старые пни и валежники: тле​ние в корнях или гнилой серд​цевине может перерасти в лес​ной пожар.
Для костра следует выбирать место на песчаной или галечной косе у реки или у озера. Мож​но также развести костер на открытой поляне. Место вокруг будущего костра надо обложить камнями, очистить от сухой тра​вы, шишек, веток - проще гово​ря, удалить все, что может гореть, на расстояние не менее 0,5 м.
Покидая место привала, надо обязательно потушить костер. Если поблизости нет воды, не​обходимо тщательно засыпать его землей. Несгоревшие голо​вешки необходимо тушить от​дельно, угольки утрамбовывать ногами. Если есть лопаты, то можно перекопать место костра. В случае, если в лесу замечен пожар, обязанность каждого -незамедлительно сообщить об этом работникам лесного хозяй​ства или в милицию.
