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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА 

Тренировка

по теме  № 3: «Порядок и правила использования средств индивидуальной и коллективной защиты, а также средств пожаротушения, имеющихся в организации».

УЧЕБНЫЕ ЦЕЛИ:     

     1. Ознакомить обучаемых с видами и правилами пользования имеющимися в организации средствами индивидуальной и коллективной защиты

2. Дать практические рекомендации по действиям при укрытии в защитных сооружениях

3. Научить обучаемых пользоваться техническими и первичными средствами пожаротушения.
Метод проведения:  тренировка

Место проведения:  помещение подразделения, территория объекта 

Время:   3 учебных часа (150 мин.)

Методические пособия и литература:
1. Федеральный закон “О защите населения и территорий от ЧС” № 68 – ФЗ – 1994г.

2. Учебные пособия “Защита населения в ЧС”, Г.Я. Чернышев и др. М. Военные знания, 2000г.

3. С.В. Пульпинов “Методические рекомендации по обучению работающего населения в области ГО и защиты от ЧС природного и техногенного характера”. МЧС РФ, ИРБ-2004г.

4. «Оповещение о чрезвычайных ситуациях и действия по сигналам ГО». – М.: ИРБ, 2002.

5. «Защитные сооружения гражданской обороны: устройство и эксплуатация»: Под ред. Г.Н. Кириллова. - М.: ИРБ, 2004.

6. Методическое пособие ‘Пожарно-технический минимум”. ИРБ, М.2004г.

7. Журнал “Противопожарные и аварийно-спасательные средства”. № 2, 2004г.

8. Энциклопедия экстремальных ситуаций. М. 1994г.

9. Наглядные пособия, плакаты, стенды.
Учебные вопросы и расчет времени
	Учебные вопросы
	Расчет времени (мин)

	Проверка готовности обучаемых к занятию
	5 мин.

	Основная часть

	1-й учебный вопрос: «Виды, назначение и правила пользования имеющимися в организации средствами индивидуальной и коллективной защиты. Порядок получения средств индивидуальной защиты»
	35 мин.

	2-й учебный вопрос: «Практическое изготовление и применение подручных средств защиты органов дыхания»
	35 мин.

	3-й учебный вопрос: «Действия при укрытии работников организаций в защитных сооружениях. Меры безопасности при нахождении в защитных сооружениях»
	35 мин.

	4-й учебный вопрос: «Технические и первичные средства пожаротушения и их расположение. Действия при их применении»
	35 мин.

	Подведение итогов занятия:
	5 мин.

	Итого:
	150 мин.


Ход занятия

Представившись слушателям, преподаватель:

- проверяет наличие обучаемых;

- заполняет журнал учета занятий;

- объявляет темы и цели занятия.

                            1-й учебный вопрос: «Виды, назначение и правила пользования имеющимися в организации   средствами индивидуальной и коллективной защиты. Порядок получения средств индивидуальной защиты»
Средства индивидуальной защиты предназначены для защиты человека от радиоактивных и отравляющих веществ и бактериальных средств. По своему назначению они делятся на средства защиты органов дыхания и средства защиты кожи.
К средствам индивидуальной защиты органов дыхания относят фильтрующие противогазы (общевойсковые, гражданские, детские, промышленные), изолирующие противогазы, респираторы и простейшие средства.
К средствам защиты кожи относят изолирующие костюмы (комбинезоны, комплекты), защитно-фильтрующую одежду, простейшие средства (рабочая и бытовая одежда), приспособленные определенным образом.
Средства Защиты органов дыхания и кожи нужны не только на случай возможного применения отравляющих веществ в ходе боевых действий. Они нашли широкое применение и в мирные дни, особенно на предприятиях, изготавливающих или использующих в производстве аварийно химически опасные вещества (АХОВ). В противогазах приходится работать отрядам газо- и горноспасателей. Их надевают пожарные в сильно задымленных и загазованных помещениях, а также население при авариях на предприятиях с выбросом или выливом химически опасных веществ.
По принципу защитного действия средства индивидуальной защиты органов дыхания и кожи делятся на фильтрующие и изолирующие.
В фильтрующих противогазах воздух, поступающий для дыхания, очищается от отравляющих сильнодействующих ядовитых веществ, радиоактивной пыли, бактериальных аэрозолей. В изолирующих противогазах дыхание осуществляется за счет запасов кислорода, находящегося в самом противогазе. Ими пользуются в случае, когда невозможно использовать фильтрующие противогаза, например, при недостатке кислорода в воздухе или когда концентрация отравляющих и других вредных веществ очень высока или неизвестна.
В фильтрующих средствах защита кожи обеспечивается за счет обезвреживания паров отравляющих и химически опасных веществ специальной пропиткой, нанесенной на ткань, и герметичностью конструкции костюма. В изолирующих - использованием прорезиненных тканей и полимерных пленочных материалов.
Противогаз состоит из лицевой части (маски, шлем-маски) и фильтрующе-поглощающей коробки, которые соединены между собой непосредственно или с помощью соединительной трубки.
Пакет перевязочный индивидуальный

Предназначены для оказания первой медицинской само- и взаимопомощи посредством наложения первичных повязок на раны при несчастных случаях, стихийных бедствиях, техногенных авариях и других экстремальных ситуациях, в том числе в военных условиях. Товар отвечает следующим характеристикам:

- не травмирует при снятии подлежащие ткани;

- не вызывает болевого синдрома;

- предотвращает инфицирование раны извне;

- не вызывает аллергических и местно-раздражающих эффектов.

Аптечка индивидуальная АИ-2 

АИ-2 содержит медицинские средства защиты и предназначена для оказания самопомощи и взаимопомощи при ранениях и ожогах (для снятия боли), предупреждения или ослабления поражения радиоактивными, отравляющими или аварийно химически опасными веществами (АХОВ), а так​же для предупреждения заболевания инфекционными болезнями.

В аптечке находится набор медицинских средств, распределенных по гнездам в пластмассовой коробочке. Размер коробочки 90х100х20 мм, масса 130 г. Размер и форма коробочки позволяют носить ее в кармане и всегда иметь при себе.

В холодное время года аптечка носится во внутреннем кармане одежды, что​бы исключить замерзание жидкого лекарственного средства. В гнездах аптечки размещены следующие медицинские препараты. 

Индивидуальный противохимический пакет 

Противохимический пакет подходит для нейтрализации вредного воздействия на кожу и слизистые оболочки человека таких сильнодействующих ядовитых веществ как аммиак, хлор, втор, соляная кислота, окиси этилена и азота, фосфорорганические соединения, а также пестициды, инсектициды, вещества типа «CS» и других отравляющих веществ.

Жидкость, содержащаяся в пакете, не раздражает кожу, обладает противовоспалительным и обеззараживающим эффектом. 

Товар сохраняет свои свойства при его применении в диапазоне от – 20 С до +50 С.

2-й учебный вопрос: «Практическое изготовление и применение подручных средств защиты 

органов дыхания»
Простейшие средства защиты органов дыхания
Когда нет ни противогаза, ни респиратора, то есть средств защиты, изготовленных промышленностью, можно воспользоваться простейшими - ватно-марлевой повязкой и противопыльной тканевой маской (ПТМ). Они надежно защищают органы дыхания человека (а ПТМ - кожу лица и глаза) от радиоактивной пыли, вред-ных аэрозолей, бактериальных средств, что предупреждает инфекционные заболевания. Следует помнить, что от ОВ и многих АХОВ они не защищают.
Ватно-марлевая повязка изготавливается следующим образом. Берут кусок марли длиной 100 см и шириной 50 см; в средней части куска на площади 30x20 см кладут ровный слой ваты толщиной примерно 2 см; свободные от ваты концы марли по всей длине куска с обеих сторон заворачивают, закрывая вату; концы марли (около 30-35 см) с обеих сторон посредине разрезают ножницами, образуя две пары завязок; завязки закрепляют стежками ниток (обшивают).
Если имеется марля, но нет ваты, можно изготовить марлевую повязку. Для этого, вместо ваты, на середину куска марли укладывают  5-6 слоев марли.
Ватно-марлевую (марлевую) повязку при использовании накладывают на лицо так, чтобы нижний край ее закрывал низ подбородка, а верхний доходил до глазных впадин, при этом хорошо должны закрываться рот и нос. Разрезанные концы повязки завязываются: нижние - на темени, верхние - на затылке. Для защиты глаз используют противопыльные очки.
Противопыльная тканевая маска ПТМ-1 состоит из корпуса и крепления. Корпус делается из четырех-пяти слоев ткани. Для верхнего слоя пригодны бязь, штапельное полотно, миткаль, трикотаж, для внутренних слоев - фланель, бумазея, хлопчатобумажная или шерстяная ткань с начесом (материал для нижнего слоя маски, прилегающего к лицу, не должен линять).

3-й учебный вопрос: «Действия при укрытии работников организаций в защитных сооружениях. Меры безопасности при нахождении в защитных сооружениях»
Подготовка защитных сооружений к приему людей
Подготовка защитных сооружений к приему людей проводится по указанию руководителя объекта. Работу выполняет личный состав групп (звеньев) по обслуживанию убежищ и укрытий.
Для этого командир формирования обязан: знать правила содержания и обслуживания всего оборудования, установленного в нем; знать планировку сооружения, расположение аварийного выхода, основных коммуникаций, проходящих вблизи места вводов водопровода, канализации, электросетей, отопления, и уметь пользоваться отключающими устройствами на этих сетях; иметь номера телефонов штабов ГО объекта, района, города, службы убежищ и укрытий, ближайших пожарных команд и знать места их расположения; заблаговременно готовить свое формирование к быстрому вводу в действие защитного сооружения, проводить тренировочные занятия непосредственно в сооружении с отработкой практических приемов; следить за своевременной уборкой, регулярным проветриванием и чистотой помещений; участвовать в периодических проверках на герметичность; лично проверять работу системы воздухоснабжения, радио и телефона, принимать меры по полному укомплектованию сооружения имуществом и инструментом.
Основными задачами звеньев являются: контроль за правильной эксплуатацией и обеспечение постоянной готовности сооружения к приему людей, прием и размещение их в отсеках, наблюдение за выполнением установленных правил поведения, ввод в действие и обслуживание системы воздухоснабжения и другого внутреннего оборудования.
Личный состав обязан знать правила содержания сооружений и уметь пользоваться оборудованием и приборами, знать расположение аварийных выходов, сетей водопровода, канализации, отопления, электроснабжения и места размещения отключающих устройств, знать порядок заполнения убежища и правила поведения укрываемых, четко выполнять все указания командира, нести дежурство на постах.
Во время заполнения защитных сооружений не исключена в отдельных случаях возможность возникновения паники, что требует от личного состава решительных действий по ее пресечению.
Для предотвращения негативных явлений большое значение имеет своевременная и спокойная информация об обстановке. На психическое состояние и поведение людей во многом влияет поведение самого личного состава, обслуживающего сооружение. Уверенные действия, спокойные и четкие распоряжения, дисциплинированность - все это успокаивающе действует на окружающих, придает им чувство уверенности.
Чтобы привести убежище в готовность, следует выполнить ряд подготовительных работ. В первую очередь необходимо открыть основные и запасные входы с целью проветривания помещений. Если убежище использовалось для хранения оборудования или имущества, его необходимо в самые короткие сроки освободить. Затем нужно проверить системы вентиляции, водо - и энергоснабжения, канализации, отключающие устройства (краны, задвижки, рубильники), герметизацию убежища, а также подключить радиоточку и телефон, установить нары (скамейки), подготовить продукты питания, медикаменты, пополнить запасы воды. В это же время проверяют исправность входов и аварийных выходов, пополняют убежище необходимым инвентарем. Все работы должны укладываться в сроки, указанные в плане ГО объекта.
На видном месте вывешивают правила поведения, сигналы оповещения, указатели мест размещения медицинского персонала, санитарного узла, пункта раздачи пищи (если такой предусмотрен).
На случай выхода из строя водопровода создается аварийный запас из расчета 3 л питьевой воды на одного человека в сутки.
После заполнения убежища по распоряжению коменданта личный состав звена закрывает защитно-герметические двери, ставни аварийных выходов и регулировочные заглушки вытяжной вентиляции, включает фильтровентиляционный агрегат на режим чистой вентиляции.
Для нормальных условий внутри убежища необходимо поддерживать определенную температуру и влажность. Зимой температура не должна превышать 10-15°С, летом - 25-30°С тепла.
Во время пребывания людей в убежище подпор воздуха (избыточное давление внутри убежища при работе фильтровентиляционного агрегата) должен быть не менее 5-7 мм водяного столба.
Если в убежище предстоит находиться длительное время, необходимо создать людям условия для отдыха.
Уборка помещения производится два раза в сутки самими укрываемыми по указанию старших групп. При этом санитарные узлы обязательно обрабатывают 0,5%-м раствором дветретиосновной соли гипохлорита кальция. Технические помещения убирает личный состав звена по обслуживанию убежища.
В случае обнаружения проникновения вместе с воздухом ядовитых или отравляющих веществ укрываемые немедленно надевают средства защиты органов дыхания, а убежище переводится на режим фильтровентиляции.
При возникновении вблизи убежища пожаров или образовании опасных концентраций СДЯВ защитное сооружение переводят на режим полной изоляции и включают установку регенерации воздуха, если такая имеется. Время пребывания населения в защитных сооружениях определяется штабами ГО объектов. Они устанавливают, кроме того, порядок действий и правила поведения при выходе из убежищ и укрытий.
Заполнение защитного сооружения и правила поведения в нем
Население укрывается в защитных сооружениях в случае аварии на АЭС, химическом предприятии, при стихийных бедствиях (смерч, ураган) и возникновении военных конфликтов. Заполнять убежища надо организованно и быстро. Каждый должен знать месторасположение закрепленного сооружения и пути подхода к нему.
Маршруты движения желательно обозначить указателями, установленными на видных местах. Чтобы не допустить скопления людей в одном месте и разделить потоки на путях движения, обычно назначают несколько маршрутов, расчищают территорию, освобождают от всего, что может служить помехой.

В убежище лучше всего размещать людей группами - по цехам, бригадам, учреждениям, домам, улицам, обозначив соответствующие места указками. В каждой группе назначают старшего.; Тех, кто прибыл с детьми, размещают в отдельных отсеках или в специально отведенных местах.
В убежище (укрытие) люди должны приходить со средствами индивидуальной защиты, продуктами питания и личными документами. Нельзя приносить с собой громоздкие вещи, сильнопахнущие и воспламеняющиеся вещества, приводить домашних животных.
Укрываемые должны строго выполнять все распоряжения звена по обслуживанию убежища   (укрытия), соблюдать правила внутреннего распорядка, оказывать помощь больным, инвалидам, женщинам и дётям..
Прием пищи желательно производить тогда, когда вентиляция  отключена. Предпочтительнее продукты без острых запахов и по возможности в защитной упаковке (в пергаментной бумаге, целлофане, различного вида консервы). Рекомендуется следующий набор для дневной нормы питания взрослого человека: сухари, печенье, галеты в бумажной или целлофановой упаковке, мясные или рыбные консервы, готовые к употреблению, конфеты, сахар-рафинад.
Для детей, учитывая их возраст и состояние здоровья, лучше брать сгущенное молоко, фрукты, фруктовые напитки и др.
Для всех укрываемых, за исключением детей, больных и слабых, на время пребывания в защитном сооружении следует установить определенный порядок приема пищи, например, 2-3 раза в сутки, и в это время раздавать воду, если она лимитирована.
Медицинское обслуживание проводится силами санитарных постов и медпунктов предприятий, организаций и учреждений, в чьем распоряжении находится убежище.
В убежище укрываемые должны выполнять все требования коменданта и оказывать ему помощь в поддержании порядка.
4-й учебный вопрос: «Технические и первичные средства пожаротушения и их расположение. Действия при их применении»
Простейшим средством тушения загораний и пожаров являет​ся песок. Его можно использовать в абсолютном большинстве случаев. Он охлаждает горючее вещество, затрудняет доступ воз​духа к нему и механически сбивает пламя. Возле места хранения песка обязательно надо иметь не менее 1-2 лопат.
Наиболее распространенным и универсальным средством ту​шения пожара является вода. Однако ее нельзя использовать, когда в огне находятся электрические провода, электроприборы и уста​новки под напряжением, а также вещества, которые, соприкасаясь с водой, воспламеняются или выделяют ядовитые и горючие газы. Не следует применять воду для тушения бензина, керосина и дру​гих жидкостей, так как они легче воды, всплывают, и процесс го​рения не прекращается.
Для ликвидации пожаров в начальной стадии можно приме​нять асбестовое или войлочное полотно, которое при плотном по​крытии ими горящего предмета предотвращает доступ воздуха в зону горения.
Внутренние пожарные краны размещаются, как правило, в специальных шкафчиках, приспособленных для их опломбирования и визуального осмотра без вскрытия. У каждого должен быть пожарный рукав длиной 10, 15 или 20 м и пожарный ствол; один конец рукава примкнут к стволу, другой - к пожарному крану.
Развертывание расчета по подаче воды к очагу пожара произво​дится в составе 2 человек: один работает со стволом, второй пода​ет воду от крана.
Особое место отводится огнетушителям — этим современным техническим устройствам, предназначенным для тушения пожаров в их начальной стадии возникновения. Отечественная промыш​ленность выпускает огнетушители, которые классифицируются по виду огнетушащих средств, объему корпуса, способу подачи огнетушащего состава и виду пусковых устройств.
По виду огнетушащие средства бывают жидкостные, пенные, углекислотные, аэрозольные, порошковые и комбинированные. По объему корпуса они условно подразделяются на ручные малолит​ражные с объемом до 5 л, промышленные ручные с объемом 5-10 л, стационарные и передвижные с объемом свыше 10 л.
Огнетушители жидкостные (ОЖ). Применяются главным образом при тушении загораний твердых материалов органическо​го происхождения: древесины, ткани, бумаги и т.п. В качестве огнетушащего средства в них используют воду в чистом виде, воду с добавками поверхностно-активных веществ (ПАВ), усиливающих ее огнетушащую способность, водные растворы минеральных солей.
У выпускаемых в настоящее время ОЖ-5 и ОЖ-30 выброс за​ряда производится под действием газа (углекислота, азот, воздух), закачиваемого непосредственно в корпус или в рабочий баллон​чик. ОЖ, несмотря на простоту конструкции и обслуживания, имеют ограниченное применение, так как не пригодны для туше​ния нефтепродуктов, замерзают при низких температурах и не действуют, а также потому, что водные растворы минеральных солей очень сильно коррозируют корпус и выводят огнетушитель из строя.
Некоторые параметры ОЖ-5: вместимость огнетушителя - 5л, масса - 7,3 кг, дальность струи - 6-8 м, время выброса заряда -20 с, работает при температуре +2°С и выше.
Параметры ОЖ-10: вместимость - 10 л, масса-13 кг, даль​ность струи - 6-8 м, время выброса заряда - 45 с.
Огнетушители пенные. Предназначены для тушения пожара химической или воздушно-механической пенами. Огнетушители химические пенные (ОХП) имеют широкую область применения, за исключением случаев, когда огнетушащий заряд способствует развитию горения или является проводником электрического тока.
Огнетушащий заряд ОХП состоит из двух частей: щелочной, представляющей собой водный раствор двууглекислой соды с до​бавкой небольшого количества вспенивателя, и кислотной - смеси серной кислоты с сернокислым окисным железом.
Щелочную часть заряда заливают в корпус огнетушителя, а кислоту - в специальный полиэтиленовый стакан, расположенный в горловине корпуса. При соединении обеих частей заряда образу​ется химическая пена, состоящая из множества пузырьков, запол​ненных углекислым газом, которые интенсивно перемешивают, вспенивают щелочной раствор и выталкивают его наружу.
Работая с огнетушителем, необходимо проявлять максимум осторожности, так как заряд содержит серную кислоту.
Углекислотные огнетушители ОУ-2, ОУ-5, ОУ-8. Эти огне​тушители предназначены для тушения горючих материалов и электроустановок под напряжением. Снегообразная масса имеет температуру -80°С. При тушении она снижает температуру горя​щего вещества и уменьшает содержание кислорода в зоне горения.
Диоксид углерода в- баллоне или огнетушителе находится в жидкой или газообразной фазе. Относительное его количество за​висит от температуры. С повышением температуры жидкий диок​сид углерода переходит в газообразный, и давление в баллоне рез​ко возрастает. Во избежание взрыва баллонов их заполняют жид​ким диоксидом углерода на 75%, а все огнетушители снабжают предохранительными мембранами.
Углекислотные огнетушители подразделяются на ручные, ста​ционарные и передвижные. Ручной ОУ предназначен для тушения загораний различных веществ на транспортных средствах: судах,; самолетах, автомобилях, локомотивах. Он представляет собой стальной баллон, в горловину которого ввернут затвор пистолет​ного типа с сифонной трубкой. На затворе крепится трубка с рас​трубом и мембранный предохранитель.
Для приведения в действие раструб направляют на горящий объект и нажимают на курок затвора. При тушении пожара огне​тушитель нельзя держать в горизонтальном положении или пере​ворачивать головкой вниз.
Огнетушители аэрозольные. Предназначены для тушения загораний легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, твер​дых веществ, электроустановок под напряжением и других мате​риалов, кроме щелочных металлов и кислородсодержащих ве​ществ. Промышленность выпускает аэрозольные огнетушители ручного типа, переносные и стационарные.
Огнетушитель аэрозольный хладоновый (ОАХ) представляет собой металлический корпус, горловина которого закрыта мем​браной. Над мембраной укреплен пробойник с пружиной. Для приведения огнетушителя в действие необходимо установить его на твердую поверхность, резким ударом по кнопке пробойника проколоть мембрану и направить струю на пламя. Огнетушитель ОАХ одноразового использования предназначен для тушения за​гораний на транспортных средствах: автомобилях, катерах, трол​лейбусах, бензовозах, а также для тушения загораний электропри​боров (бытовых и промышленных).
Огнетушители порошковые (ОП). Получили в настоящее время, особенно за рубежом, наибольшее распространение. Их применяют для ликвидации загораний бензина, дизельного топли​ва, лаков, красок, древесины и других материалов на основе угле​рода. Порошки специального назначения используются при лик​видации пожаров и загораний щелочных металлов, алюминий- и кремнийорганических соединений и различных самовозгораю​щихся веществ. Хорошие результаты дает при тушении электроус​тановок. Широко применяются на автотранспорте и производст​венных участках.
ОП выпускаются трех типов: ручные, возимые и стационар​ные. Принцип работы огнетушителя: при нажатии на пусковой рычаг разрывается пломба, и игольчатый шток прокалывает мем​брану баллона. Рабочий газ (углекислота, воздух, азот) выходит из баллона через дозирующее отверстие в ниппеле и по сифонной трубке поступает под аэроднище. В центре сифонной трубки (по высоте) имеется ряд отверстий, через которые выходит часть рабочего газа и производит рыхление порошка. Воздух (газ), про​ходя через слой порошка, взрыхляет его, и порошок под действием давления рабочего газа выдавливается по сифонной трубке и через насадку выбрасывается в очаг загорания. В рабочем положении огнетушитель следует держать только вертикально, не перевора​чивая его.                                                                       

 Таблица 1
Технические характеристики некоторых порошковых ог​нетушителей

	Наименование показателей

	ОП-2

	ОП-2Б

	ОП-5

	ОП-8Б1


	Емкость баллона, л

	2

	2

	5

	8


	Продолжительность выхода струи, с

	10

	15

	12-15

	25


	Длина порошковой струи, м не менее

	2,7

	3

	5

	6


	Площадь тушения бензина, м. кв.

	0,4

	0,4

	1Д

	1,8-2



Огнетушители
В соответствии с ППБ 01-93, помещения, здания и сооружении должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения, под которыми понимаются устройства, инструменты и мате​риалы, предназначенные для локализации или тушения пожара пи начальной стадии его развития (огнетушители, песок, войлок кошма, асбестовое полотно, ведра, лопаты и др.). Широкое распространение получили огнетушители - переносные или передвижные устройства для тушения очага пожара за счет выпуска запасенного огнетушащего вещества (ГОСТ 12.2.047). Огнетушащее вещество (ОТВ) представляет собой вещество, обладаю щи физико-химическими свойствами, позволяющими создать условии прекращения горения.
Классификация огнетушителей и огнетушащие веществ
В настоящее время принята следующая классификация огнетушителей и ОТВ (НПБ 166-97).

Огнетушители делятся на переносные (массой до 20 кг) и пе​редвижные (массой не менее 20, но не более 400 кг). Передвижные огнетушители могут иметь одну или несколько емкостей для за​рядки ОТВ, смонтированных на тележке.
По виду применяемого огнетушащего вещества огнетушители подразделяют на: водные (ОВ); пенные (воздушно-пенные (ОВП); химические пенные (ОХП)); порошковые (ОП); газовые (углекислотные (ОУ); хладоновые (ОХ)); комбинированные. ,
Водные огнетушители по виду выходящей струи подразделяют на:
• огнетушители с компактной струей - ОВ (К);
• огнетушители с распыленной струей (средний диаметр ка​пель более 100 мкм) - ОВ(Р);
• огнетушители с мелкодисперсной распыленной струей (средний диаметр капель менее 100 мкм) - ОВ(М).
Огнетушители воздушно-пенные по параметрам формируемого ими пенного потока подразделяют на:
• низкой кратности, кратность пены от 5 до 20 включительно -ОВП(Н);
• средней кратности, кратность пены свыше 20 до 200 вклю​чительно - ОВП(С).
По принципу вытеснения огнетушащего вещества огнетушители подразделяют на: закачные; с баллоном сжатого или сжиженного газа; с газогенерирующим элементом; с термическим элемен​том; с эжектором.
По значению рабочего давления огнетушители подразделяют Па огнетушители низкого давления (рабочее давление ниже или равно 2,5 МПа при температуре окружающей среды (20±2)°С) и огнетушители высокого давления (рабочее давление выше 5 МПа при температуре окружающей среды (20±2)°С).
По возможности и способу восстановления технического ресурса огнетушители подразделяют на: перезаряжаемые и ремонти​руемые; неперезаряжаемые.
По назначению, в зависимости от вида заряженного ОТВ, огнетушители подразделяют:
 для тушения загорания твердых горючих веществ (класс пожара Л);
• для тушения загорания жидких горючих веществ (класс пожара И);
• для тушения загорания газообразных горючих вещее 11 (класс пожара С);
• для тушения загорания металлов и металлосодержащих веществ (класс пожара О);
• для тушения загорания электроустановок, находящихся под напряжением (класс пожара Е).
Огнетушители могут быть предназначены для тушения нескольких классов пожара.
Огнетушители ранжируют в зависимости от их способности тушить модельные очаги пожара различной мощности. Ранг огне​тушителя указывают на его маркировке.
Огнетушащие порошки в зависимости от классов пожара, которые ими можно потушить, делятся на:
• порошки типа АВСЕ, в которых основной активный компо​нент  фосфорно-аммонийные соли;
• порошки типа ВСЕ, в которых основным компонентом может быть бикарбонат натрия или калия; сульфат калия; хлорид калин, сплав мочевины с солями угольной кислоты и т. д.;
• порошки типа Д, в которых основной компонент хлорид калия; графит и т. д.
В зависимости от назначения порошковые составы делятся на порошки общего назначения (типа АВСЕ, ВСЕ) и порошки специального назначения (которые тушат, как правило, не только пожар класса В, но и пожары других классов).
Пенообразователи общего или целевого назначения применяют в качестве поверхностно-активной основы заряда воздушно-пенного огнетушителя. Дополнительно заряд огнетушителя может содержать стабилизирующие добавки (для повышения огнетушащей способности, увеличения срока эксплуатации, снижения кор​розионной активности заряда).
По химическому составу пенообразователи подразделяют на синтетические (углеводородные и фторсодержащие) и протеиновые (фторпротеиновые).
Выбор огнетушителей
Количество, тип и ранг огнетушителей, необходимых для за​щиты конкретного объекта, устанавливают исходя из величины пожарной нагрузки, физико-химических и пожароопасных свойств обращающихся горючих материалов (категории защищаемого по​мещения, определяемой по НПБ 105-95), характера возможного их взаимодействия с ОТВ и размеров защищаемого объекта.
Порошковые огнетушители, в зависимости от заряда, при​меняют для тушения пожаров классов АВСЕ, ВСЕ или класса О.
Запрещается (без проведения предварительных испытаний) тушить порошковыми огнетушителями электрооборудование, на​ходящееся под напряжением выше 1000 В.
Для тушения пожаров класса О огнетушители должны быть заряжены специальным порошком, который рекомендован для ту​шения данного горючего вещества, и оснащены специальным ус​покоителем для снижения скорости и кинетической энергии по​рошковой струи. Параметры и количество огнетушителей опреде​ляют исходя из специфики обращающихся пожароопасных мате​риалов, дисперсности частиц и возможной площади пожара.
При тушении пожара порошковыми огнетушителями необхо​димо применять дополнительные меры по охлаждению нагретых элементов оборудования или строительных конструкций.
Не следует использовать порошковые огнетушители для за​щиты оборудования, которое может выйти из строя при попадании морошка (электронно-вычислительные машины, электронное обо​рудование, электрические машины коллекторного типа).
Необходимо строго соблюдать рекомендованный режим хра​нения и периодически проверять эксплуатационные параметры порошкового заряда (влажность, текучесть, дисперсность).
Углекислотные огнетушители  с диффузором, создающим ОТВ в виде снежных хлопьев, как правило, применяют для тушения пожаров класса А; с диффузором, создающим поток ОТВ в виде газовой струи, - для тушения пожаров класса Е.
Запрещается применять углекислотные огнетушители для ту​шения пожаров электрооборудования, находящегося под напряже​нием выше 10 кВ.
Хладоновые огнетушители должны применяться в тех случаях, когда для эффективного тушения пожара необходимы огне тушащие составы, не повреждающие защищаемое оборудование и объекты (вычислительные центры, радиоэлектронная аппаратура, музейные экспонаты, архивы и 

т. д.).
Воздушно-пенные огнетушители применяют для тушения пожаров класса А (как правило, со стволом пены низкой кратности) и пожаров класса В.
Воздушно-пенные огнетушители не должны применяться для тушения пожаров оборудования, находящегося под электрическим напряжением, для тушения сильно нагретых или расплавленных веществ, а также веществ, вступающих с водой в химическую реакцию, которая сопровождается интенсивным выделением тепла и разбрызгиванием горючего.
Химические пенные огнетушители и огнетушители, приводимые в действие путем их переворачивания, запрещается вводить в эксплуатацию. Они должны быть исключены из инструкций и рекомендаций по пожарной безопасности и заменены более эф​фективными огнетушителями, тип которых определяют в зависимости от возможного класса пожара (таблица 2) и с учетом осо​бенностей защищаемого объекта.
Водные огнетушители следует применять для тушения пожа​ров класса А. Запрещается применять водные огнетушители для ликвидации пожаров оборудования, находящегося под электриче​ским напряжением, для тушения сильно нагретых или расплавленных веществ, а также веществ, вступающих с водой в химическую реакцию, которая сопровождается интенсивным выделением тепла и разбрызгиванием горючего.
Рекомендации по выбору огнетушителей для тушения пожа​ров различных классов приведены в таблице 2

 Таблица 2
Эффективность применения огнетушителей в зависимости от

класса пожара и заряженного ОТВ
	Класс пожара

	Огнетушители


	
	Водные

	Воздушно-пенные

	Порошко​вые

	Углеки-слотные
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Примечания.
1) Использование растворов фторированных пленкообразующих пе​нообразователей повышает эффективность пенных огнетушителей (при тушении пожаров класса В) на одну-две ступени.
2) Для огнетушителей, заряженных порошком типа АВСЕ.
3) Для огнетушителей, заряженных специальным порошком и осна​щенных успокоителем порошковой струи.
4) Кроме огнетушителей, оснащенных металлическим диффузором для подачи углекислоты на очаг пожара.
Знаком «+++» отмечены огнетушители, наиболее эффективные при тушении пожара данного класса; «++» - огнетушители, пригодные для тушения пожара данного класса; «+» - огнетушители, недостаточно эф​фективные при тушении пожара данного класса; «-» - огнетушители, не​пригодные для тушения пожара данного класса.
Определение необходимого минимального количества огне​тушителей для защиты конкретного объекта производят по табли​цам 3 и 4 в соответствии с НПБ 166-97.

Таблица №3
Нормы оснащения помещений переносными огнетушителями

	Катего​рия помеще-
ния
(по НПБ
105-95)
	Предель​ная защи-
щаемая
площадь
м2
	Класс
пожара

	Пенные и водные огнетуши-
тели вме-
стимостью , л

	Порошковые огнетушители вместимостью,
л

	Хладо-
новые
огне​туши​тели
вме-
стимо-
стью,
л
	Углеки-
слотныс огнету​шители
вмести-
мостью,
л
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Примечания.
1. Для тушения очагов пожаров различных классов порошковые ог​нетушители должны иметь соответствующие заряды: для класса А — по​рошок типа АВСЕ; для классов В, С и Е- типа ВСЕ или АВСЕ и для класса О - типа Д.
2. Знаком «++» отмечены рекомендуемые к оснащению объектов ог​нетушители; знаком «+» - огнетушители, применение которых допуска​ется при отсутствии рекомендуемых или при соответствующем обосно​вании; знаком «—» - огнетушители, которые не допускаются для оснащения данных объектов.
Для предельной площади помещений разных категорий (максималь​ной площади, защищаемой одним или группой огнетушителей) необхо​димо предусматривать число огнетушителей одного из типов, указанное в таблицах  3 или 4 перед знаком «++» или « +».
Таблица 4

                         Нормы оснащения помещений передвижными огнетушителями
	Категория помеше-
ния


	Пре​дельная защи​щаемая пло-
щадь,
м2

	Класс пожа​ра

	Воздушно-пенные ог​нетушите​ли вмести-
100л

	Комбини-
рованные огнетуши​тели (пена-порошок) вместимо-
стью 100 л
	Порошко​вые огне​тушители вместимо​стью, л

	кислот​ные ог​нетуши​тели вмести-
мостью,
л
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Примечания.
1. Для тушения очагов пожара различных классов порошковые огне​тушители должны иметь соответствующие заряды: для класса А— поро​шок типа АВСЕ; для классов В, С и Е - типа ВСЕ или АВСЕ и для класса I) -типа Д.

2. 2. Знаком «++» отмечены рекомендуемые к оснащению объектов огнетушители; знаком «+» - огнетушители, применение которых допускается при отсутствии рекомендуемых или при соответствующем обосновании; знаком «-» — огнетушители, которые не допускаются для оснащения данных объектов.
При возможности возникновения на защищаемом объекте значительного очага пожара (предполагаемый пролив горючей жидкости может произойти на площади более 1 м2) необходимо использовать передвижные огнетушители.
Допускается помещения, оборудованные автоматическими установками пожаротушения, обеспечивать огнетушителями на 50%, исходя из их расчетного количества.
Не допускается на объектах безыскровой и слабой электрификации применять порошковые и углекислотные огнетушители с рас трубами из диэлектрических материалов (ГОСТ 12.2.037).
Если на объекте возможны комбинированные очаги пожара, то предпочтение при выборе огнетушителя должно отдаваться 6о лее универсальному по области применения огнетушителю (из ре​комендованных для защиты данного объекта), имеющему более высокий ранг.
Общественные и промышленные здания и сооружения должны иметь на каждом этаже не менее двух переносных огнетушителей.
Два или более огнетушителя, имеющие более низкий ранг, не могут заменять огнетушитель с более высоким рангом, а лишь дополняют его (исключение может быть сделано только для воздуш нопенных огнетушителей).
Выбирая огнетушитель, необходимо учитывать соответствие его температурного диапазона применения возможным климатическим условиям эксплуатации на защищаемом объекте.
Не допускается использовать на защищаемом объекте огнетушители и заряды к ним, не имеющие сертификат пожарной безопасности.
Огнетушители должны вводиться в эксплуатацию в полностью заряженном и работоспособном состоянии, с опечатанным узлом управления запорно-пускового устройства. Они должны на​ходиться на отведенных им местах в течение всего времени их эксплуатации.
Расчет необходимого количества огнетушителей следует вести по каждому помещению и объекту отдельно.
При наличии рядом нескольких небольших помещений одной категории пожарной опасности количество необходимых огнету​шителей определяют с учетом суммарной площади этих помещений.
Комплектование технологического оборудования огнетушите​лями осуществляют, согласно требованиям технической докумен​тации на это оборудование или соответствующих правил пожар​ной безопасности. Комплектование импортного оборудования ог​нетушителями производится, согласно условиям договора на его поставку.
На объекте должно быть определено лицо, ответственное за приобретение, сохранность и контроль состояния огнетушителей.
На каждый огнетушитель, установленный на объекте, заводят паспорт. Огнетушителю присваивают порядковый номер, который наносят краской на огнетушитель, записывают в паспорт огнетуши​теля и в журнал учета проверки наличия и состояния огнетушителей.
На огнетушители, заряженные одним видом ОТВ, организация (предприятие) оформляет инструкцию по применению и техниче​скому обслуживанию, которую согласовывает с местным органом государственной противопожарной службы.
Инструкция должна содержать следующие сведения:
• марки огнетушителей;
• основные параметры огнетушителей;
• ограничения по температуре эксплуатации огнетушителей;
• действия персонала в случае пожара;
« порядок приведения огнетушителей в действие;
• основные тактические приемы работы с огнетушителями при [тушении возможного пожара на защищаемом объекте;
• действия персонала после тушения пожара;
• объем и периодичность проведения технического обслуживания огнетушителей;
• правила техники безопасности при использовании и техническом обслуживании огнетушителей.
В инструкции по эксплуатации углекислотных огнетушителем должно быть указано на:
• возможность накопления зарядов статического электричества на диффузоре огнетушителя (особенно если диффузор изготовлен из полимерных материалов);
• снижение эффективности огнетушителей при отрицательной температуре окружающей среды;
• опасность токсического воздействия паров углекислоты на организм человека;
• опасность снижения содержания кислорода в воздухе помещения  в результате  применения углекислотных огнетушителей (особенно передвижных);
• опасность обморожения ввиду резкого снижения температуры узлов огнетушителя.
В инструкции по эксплуатации хладоновых огнетушителей должно быть указано на:
• опасность токсического воздействия на организм человека хладонов и продуктов их пиролиза;
• повышение коррозионной активности хладона при контакте с парами или каплями воды;
• возможность отрицательного воздействия хладонов на ок​ружающую среду.
В инструкции по эксплуатации воздушно-пенных огнетушителей должно быть указано на:
• возможность замерзания рабочего раствора огнетушителей при отрицательных температурах и необходимость переноса их и зимнее время в отапливаемое помещение;
• высокую коррозионную активность заряда огнетушителя;
• необходимость ежегодной перезарядки огнетушителя с кор​пусом из углеродистой стали (из-за недостаточной стабильности заряда при контакте с материалом корпуса огнетушителя);
• возможность загрязнения компонентами, входящими в заряд огнетушителей, окружающей среды.
Заключительная часть:
- объявление оценок;

- ответы на вопросы;
- объявление темы, времени и места проведения следующего занятия.
